{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["list 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"list 1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":4,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[14,0,14,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[12,0,12,1],[5,0,5,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Red.br.","V R S T A   R A D O V A","Jed.","Količina"]
[]
[]
["I","PRIPREMNI RADOVI"]
[]
["1.1.","Rezanje postojeće podne ploče abrazijskom pločom za beton i uklanjanje oštećenih rubova. Izvodi se kako bi se osigurala ravna i vertikalna ploha za vezu s novim betonom. ","m1",7.2]
[]
["1.2.","Razbijanje dijela postojeće podne ploče sjenika debljine 15 cm s utovarom otpadnog materijala u kamion i odvoz na deponiju udaljenu do 3 km. Razbijanje izvoditi pažljivo da se ne ošteti dio ploče koji se zadržava.","m2",0.6]
[]
["1.3.","Ručni iskop kamenog nasipa ispod podne ploče, s iznošenjem van zgrade i odlaganje na gradilišnu deponiju udaljenu do 50 m. Iskop se vrši do temeljne grede. Obračun se vrši u m³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.","m3",0.4]
[]
[null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["II","BETONSKI RADOVI"]
[]
["2.1.","Betoniranje podnožja stupova, nearmiranim betonom klase C 16/20, granulacije 0-16 mm, plastične konzistencije. Uključivo ugradnja ankera za stupove (2 ankera po stupu; navojna šipka kv. 5.6 ili okrugli čelik Ø 16 mm S355)."]
[null,"a) beton","m3",0.5]
[null,"b) ankeri","kom",12]
[]
[null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[]
["III","BRAVARSKI RADOVI"]
[]
["3.1.","Dobava, izrada i montaža čeličnih stupova (nosači požarnog zida) od profila IPE 220. U cijenu su uključeni svi spojni elementi. Čelik S235, vatrootpornost 90 min.","kg",1600]
[]
["3.2.","Dobava, izrada i montaža vertikalnih uzdužnih spregova Ø 27 mm. U cijenu su uključeni svi spojni elementi. Čelik S235, vatrootpornost 90 min.","kg",150]
[]
["3.3.","Demontaža i ponovna montaža postojećih vertikalnih spregova. U cijenu su uključeni svi spojni elementi.","kg",150]
[]
["3.4.","Dobava, izrada i montaža krovnih poprečnih spregova Ø 16 mm. U cijenu su uključeni svi spojni elementi. Čelik S235, vatrootpornost 90 min.","kg",140]
[]
["3.5.","Dobava, izrada i montaža kutnih profila za montažu zidne obloge dimenzija 60x40x5 mm. Donji profili tiplaju se u podnu ploču vijcima Ø 8/m, a gornji se vare na postojeće glavne nosače. U cijenu su uključeni svi spojni elementi. Čelik S235, vatrootpornost 90 min.","kg",490]
[]
["3.6.","Dobava, izrada i montaža horizontalnog nosača zidne obloge od čeličnog profila RHS 140x100x4 mm. U cijenu su uključeni svi spojni elementi. Čelik S235, vatrootpornost 90 min.","kg",975]
[]
["3.7.","Izrada vatrozaštite čeličnih profila u osima 5 i 6. Tražena vatrootpornost 90 min. Sustav zaštite prema odabiru investitora.","paušal"]
[]
[null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[]
["IV","LIMARSKI RADOVI"]
[]
["4.1.","Izrada obloge požarnih zidova termoizolacijskim sendvič panelom koji sa sastoji od dva pocinčana bojena čelična lima debljine 0,5 mm s jezgrom od mineralne vune debljine 15 cm sa svim spojnim sredstvima.  U cijeni je sav potreban rad i materijal. Vatrootpornost gotovog zida EI90 A2-s1, d0.","m2",302]
[]
[null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[]
["V","RAZNI RADOVI"]
[]
["5.1.","Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 12 cm. Ugrađuje se u krovnu konstrukciju između sekundarnih nosača.","m2",43]
[]
["5.2.","Dobava i izrada vatrootporne obloge krovne konstrukcije gipskartonskim pločama tipa kao Knauf Fireboard A1 debljine 20 mm u dva sloja. U cijeni je sav potreban spojni materijal i bandađiranje i gletanje spojeva.","m2",51]
["5.3."]
[null,"Montaža i demontaža cijevne fasadne skele.","m2",302]
[]
[null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["I","PRIPREMNI RADOVI"]
["II","BETONSKI RADOVI"]
["III","BRAVARSKI RADOVI"]
["IV","LIMARSKI RADOVI"]
["V","RAZNII RADOVI"]
[]
[null,"UKUPNO:"]
[null,"PDV 25%:"]
[null,"SVEUKUPNO:"]